A screenshot of a computer

Description automatically generated

void setup(void)

{

pinMode(5, INPUT);

pinMode(10,OUTPUT);

}

void loop(void)

{

if(digitalRead(5)==HIGH)

{

digitalWrite(10, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(10, LOW);

}

}